Содержимое файла Lind15.zip распаковать в пустую microSD карточку (FAT32) подходящего объема . Все файлы должны находиться в корневой папке карточки.
Для обновления карточку вставить в слот клавиатуры Линд-15 и, находясь в любой группе, нажать "Настройки"--"Информация"--"Обновление клавиатуры с SD".
Далее ввести пароль установщика. По окончании обновления появится сообщение "REMOVE SD" - следует вынуть карточку из слота. 