
1. Открыть программу Firmware\_Upgrade\_Tool\_Lite\_V1.4


Есть 2 вида модема, различаются буквой N или S в конце названия модема.

Например M10BR06A10**N**32

В зависимости от типа выбираем прошивку из папки OrlanV13\_N или OrlanV13\_S


2. Нажать кнопку set scat и выбрать файл OrlanM11\_78v13r5





3. Нажать кнопку start и подключить кабель к разъему UART1.

4. Дождаться окончания загрузки.



5. Отсоединить кабель от платы, через 3-5 секунд снова подключить и нажать на кнопку SW1 на плате на несколько секунд.

6. Дождаться запуска плата запуститься. Синий горит постоянно, красный мигает раз 1-3 секунды.

7. Следующие платы повторить с пункта 3.